**Vpředu nebo vzadu nesené meziřádkové kypřiče**

**MEKY 12/8, MEKY 18/12 a MEKY 24/16**

**s možností kapalného přihnojování**



**Návod k použití**


Před uvedením do provozu si jej pečlivě prostudujte!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trojuhelnik_barva | Tento návod k použití je nutné považovat za součást neseného meziřádkového kypřiče MEKY s možností kapalného přihnojování.  Neoddělitelnou součástí tohoto návodu k použití je samostatná příručka:  "Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ při obsluze neseného meziřádkového kypřiče s možností kapalného přihnojování podle platných právních a ostatních předpisů ČR." | Trojuhelnik_barva |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trojuhelnik_barva | Nesené meziřádkové kypřiče MEKY s možností kapalného přihnojování jsou podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných naří-zení vlády1), stanovenými výrobky a podléhají posouzení shody. Výrobce stroj-ních zařízení stanovených k posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích nařízení vlády, musí zajistit před je-jich uvedením na trh nebo do provozu posouzení shody, vystavit ES prohlášení o shodě a opatřit strojní zařízení označením CE.  *1) NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV č. 229/2012 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, v platném znění).* | Trojuhelnik_barva |


**Stanovení stran u vpředu neseného kypřiče**

**Varianta P**




**Stanovení stran u vzadu neseného kypřiče**

**Varianta Z**



**Stanovení stran u vzadu nesené nádrže**



**Obsah**

1. ES Prohlášení o shodě 4

2. Identifikace stroje 5

3. Umístění výrobních štítků 5

4. Úvod 6

5. Záruka a odpovědnost 6

6. Předpokládané použití a stručný popis stroje 7

7. Použití v souladu s určeným účelem 7

8. Následné škody 8

9. Pokyny pro používání návodu k použití 8

10. Autorizovaný personál obsluhy 8

11. Ochranné vybavení 9

12. Záběh a testování stroje 9

13. Bezpečnostní upozornění 9

14. Bezpečnostní značky a bezpečnostní značení na stroji 10

15. Bezpečnost provozu 13

16. Bezpečnost dopravy 13

17. Výměna nářadí 21

18. Pokyny pro používání 21

19. Pokyny pro ošetřování a údržbu 21

20. Transport stroje 21

21. První montáž a uvedení do provozu 22

22. Technické údaje 22

23. Hydraulická soustava 23

24. Připojení/odpojení stroje 23

25. Sklopení a vyklopení 23

26. Kypření s možností kapalného přihnojování 24

27. Odstavení stroje 24

28. Ošetřování a údržba 24

29. Čistění 24

30. Intervaly údržby 24

31. Konzervace 25

32. Mazání stroje 25

33. Hygiena 25

34. Zacházení s mazivy 25

35. Servis 25

36. Přehled údržby 26

37. Mazací místa 27

38. Utahovací momenty 30

39. Obrazová dokumentace 32

40. Seznam servisních středisek 38